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Technická správa

Profesia Statika
Tento projekt rieši profesiu statika na stavbe “Montovaná oceľová hala  “  pre investora Obecný úrad Cífer,Nám.A.Hlinku 31 .Miesto stavby bude na Štadiónovej ulici  parc.č. 1013/6 kat.úz.Cífer. Stavba  bude realizovaná ako stavba  v  jestvujúcom areále objektu Zberného dvora,ktorý je prevázkovaný Obecným úradom.
Hala bude mať pôdorysné rozmery 10m x20m  s modulom priečnych väzieb 5,75m+2x4,25m+5,75m výškou hrebeňa cca +4,67m a so sklonom  sedlovej strechy 8°.Hala bude mať v rade A  osadené dva kusy vlysových otváravých dvojkrídlových vrát s rozmerom 4,1mx3,2m.V každých vrátach budú vložené jednokrídlové otváravé dvere 900/2000mm.Hala bude nezasteplená oplechovaná pozinkovaným plechom.Novonavrhovaná hala bude čiatočne  priťažovať jestvujúcu  želbet.konštrukciu podlahy.
Statická schéma.

         Oceĺová hala staticky pôsobí v priečnom smere v radoch 2,3,4 ako rámová konštrukcia ,navrhnutá z valcovaných plnostenných nosníkov,ktorá je kĺbovo uchytená v rade A  a v rade B  kotvená cez chemické kotvy do želbet.podlahy .V radoch 1 a 5 t.j. v čelách haly je stužená zvislými stenovými stužidlami.V pozdĺžnom smere je stabilita stĺpov zabezpečená zvislými stenovými stužidlami v rade  B.Geometrický tvar strešnej  konštrukcie zabezpečujú horizontálne strešné stužidlá.
Profesia statika rieši:

· Základanie  stavby 
·  Nosnú konštrukciu haly
Z hľadiska použitých materiálov môžeme konštrukcie rozdeliť nasledovne :

A. Betónové konštrukcie
B.Oceľové konštrukcie

A. Betónové konštrukcie
       Betónové konštrukcie obsahujú :

        - zakladanie haly
       Zakladanie

      Zakladanie rieši založenie objektu haly. Konštrukcia  haly bude  založená na jestv.podlahe zberného dvora ,ktorá je v spáde a má hrúbku 200mm.Spád podlahy dvora sleduje pozdĺžny rozmer haly a má hodnotu 200mm na dĺžke haly 20000mm t.j. spád 1%.Spád sa týka patiek v radoch A,B
      - v rad 1  bude založená tiež na jestvujúcej podlahe zberného,ale pätky budú

       v  spáde. 
       -v rade 5 bude oceľová konštrukcia ukotvená do monolitických patiek v radoch A,B,C.Pätky budú mať  rozmer 700/900  s výškou 1100mm a budú z betónu B20

B.Oceľové konštrukcie

Oceľové konštrukcie tvorí :

               a.Montovaná oceľová hala s pôdorysnýma rozmerami 10mx20m.Kedže hala bude   umiestnená na podlahe jestv.zberného dvora ,ktorý je v spáde ,budú aj všetky zvislé prvky haly sledovať túto skutočnosť.To zmamená,že dĺžky stĺpov budú premenné.Preto projektant haly odporúča,aky sa montáž haly začala osadením pätných dosiek,ktoré sa ukotvia pomocou chemických kotiev a sa vzájomne presne výškovo zamerajú.Montáž jednotlivých priečnych väzieb uskutočňovať tak,že sa podľa zamerania  výšky pätného plechu   vyrobí presná dĺžka stĺpov,ktoré sa budú navárať na pätne dosky až na montáži.
              Povrchová úprava OK:
        -odmasťovanie
         -kartáčovanie

         -ofukovanie

        -1x základný náter S2000
         -2x krycí náter S2014
Farebné riešenie určí investor
Hmotnosť OK je : 7177kg
Material ocele S235

Hmotnost  trapézových plechov RAN 35/0,75: Plocha 400 m2,hmotnosť 3020kg.
Demontáž do šrotu  :. Ok                 130kg..
                                  RAN 35/0,75   150 kg

   V Bratislave, február 2020                         Vypracoval :Ing.Rímeš Marian
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